Sinalização de emergência
O sistema de sinalização de emergência atenderá ao prescrito na Norma Técnica 14 - Sinalização de Emergência, sendo previstos minimamente os seguintes (quando couber):

1 – Sinalização básica

a. Sinalização de proibição
	Código
	Símbolo
	Significado
	Quantidade
	Local de instalação

	P1
	
[image: image1.png]




	Proibido fumar
	
	

	P2
	[image: image2.jpg]




	Proibido

produzir chama
	
	


b. Sinalização de alerta
	Código
	Símbolo
	Significado
	Quantidade
	Local de instalação

	A2
	[image: image3.jpg]




	Cuidado,

risco de incêndio
	
	

	A3
	[image: image4.jpg]




	Cuidado,

risco de explosão
	
	

	A5
	[image: image5.jpg]




	Cuidado,

risco de

choque elétrico
	
	


c. Sinalização de orientação e salvamento
	Código
	Símbolo
	Significado
	Quantidade
	Local de instalação

	S1
	[image: image6.jpg]




	Saída de emergência

	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S2
	[image: image7.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S3
	[image: image8.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S4
	[image: image9.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S5
	[image: image10.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S6
	[image: image11.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S7
	[image: image12.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S8
	[image: image13.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S9
	[image: image14.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S10
	
[image: image15.png]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S11
	[image: image16.jpg]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S12
	[image: image17.jpg]SAIDA





	Saída de emergência


	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S13
	[image: image18.png]SAIDA L~





	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S14
	[image: image19.png]SAIDA 5§





	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S15
	[image: image20.png]




	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S16
	[image: image21.png]SAIDAL 3>





	
	O necessário para atender a NT 14
	Rotas de saídas

	S17
	[image: image22.png]



Exemplo:
[image: image23.jpg]1TSS





	Número do pavimento
	O necessário para atender a NT 14

	Deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento


	S18
	[image: image24.jpg]PERTE E
MPURRE





	Instrução

de abertura

da porta

corta-fogo

por barra

antipânico
	
	Indicação da forma

de acionamento da

barra antipânico

instalada sobre a

porta corta-fogo




d. Sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme
	Código
	Símbolo
	Significado
	Quantidade
	Local de instalação

	E2
	
[image: image25.emf]ALARME

DE

INCÊNDIO



	Comando manual

de alarme

ou bomba

de incêndio
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E3
	
[image: image26.emf]BOMBA

DE

INCÊNDIO



	Comando manual

de alarme

ou bomba

de incêndio
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E5
	[image: image27.jpg]




	Extintor

de incêndio
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E6
	[image: image28.jpg]



	Mangotinho
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E7
	[image: image29.jpg]




	Abrigo de mangueira

e hidrante
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E8
	[image: image30.jpg]




	Hidrante

de incêndio
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E9
	[image: image31.jpg]




	Coleção de equipamentos de combate

a incêndio
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E10
	[image: image32.jpg]




	Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E11
	[image: image33.png]




	Extintor

de incêndio

tipo carreta
	
	Deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado

	E17
	
[image: image34.emf]
	Sinalização

de solo para

equipamentos de combate

a incêndio (hidrantes e extintores)
	
	Usado para indicar

a localização dos equipamentos de

combate a incêndio

e alarme, para

evitar a sua obstrução


OBS: o formato, dimensões e cores das sinalizações deverão seguir o prescrito na NT 14. 

2. Sinalização complementar

A sinalização complementar atenderá ao contido na Norma Técnica 14 - Sinalização de Emergência.
Exemplos de instalação de sinalização de emergência
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	Figura 1 - Sinalização de

porta corta-fogo (vista da escada)

	Figura 2 - Sinalização de

porta corta-fogo (vista do hall)
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	Figura 3 - Sinalização de extintores
	Figura 4 - Sinalização de hidrante
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